IoTPLC package klasörünü kurun
wst_engl.fon dosyasını windows font klasörüne kopyalayın

C:\ içinde prokon adında bir klasör oluşturun

*.stl ile biten dosyaları  *.exe leri *.doc ları settings dosyasını C:\prokon içine kopyalayın
önce IoT PLC.doc dosyasını sonra Emir kümesini okuyun

IoTPLC.exe çalıştırın ( seri port mevcut olmalıdır )
dosya seçin editör ile içine bakın

IoTPLC.exe dosya seçtikten sonra F1 F2 F3 F4 ile uygulama içinde gezinin

örnek 2nci_eks uygulaması step motoru manuel ve otomatik pozisyonlama uygulamasıdır